**PHỤ LỤC I**

**DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ**

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số .…../TB-BVND115 ngày… tháng…. năm 2024)

| **Stt** | **Danh mục** | **Quy cách /nhãn hiệu** | **Đvt** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)** | **Thành tiền (VND)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Phòng thay đồ phẫu thuật viên nam nữ khoa Gây mê hồi sức ngoại** | | | | | | | |
| 1 | **Đầu đọc vân tay**  **ĐẦU ĐỌC VÂN TAY RONALD JACK (Made**  **in Malaysia)**  **Model: F19**  Thông Số Kỹ Thuật  Màn hình màu LCD 2,4" giao diện đồ họa độ nét cao.  Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập,  Quản lý 3000 vân tay người dùng.  Lưu trữ: 100.000 sự kiện giao dịch khi offline. Tốc độ xác nhận vân tay ở chế độ ( 1:1 ): ≤ 0.5s Tốc độ nhận dạng vân tay ( 1:N) : ≤ 1s.  Nguồn cấp: 12VDC-3Amp  Giao tiếp truyền thông: TCP / IP, RS232 / 485, USB Host, Wiegand in / out  Nhiệt độ hoạt động: 0 ℃ ~ 45 ℃  Độ ẩm: 20% ~ 80% không nghưng tụ. Kích thước: 185 (L) \* 75 (W) \* 40 (H) |  | Cái | 8 |  |  | Hoặc các thiết bị tương đương |
| 2 | **Electromagnetic Lock: PRO-LOCK (Taiwan)**  Khóa cửa điện từ **PRO-0600M**   * Electromagnetic Lock (600 lbs) * Khóa cửa điện từ lực hút nam châm 600 lbs tương đương 300 kg. * Thích hợp cho các loại cửa kiếng, cửa gỗ, cửa chống cháy (Applicable for glass door, wooden door, fireproof door). * Nguồn điện: 12VDC/400mA hoặc 24VDC/200mA. * Kích thước thanh nam châm điện (Surface magnet): 250 L x 47 W x 25 H (mm)   Sản xuất tại Đài Loan |  | Cái | 8 |  |  | Hoặc các thiết bị tương đương |
| 3 | **Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-ZLM**   * Bracket for Electromagnetic Lock (ZL type). * Dùng cho khóa cửa điện từ 600lbs   (Used with 600 lbs Electromagnetic Lock).   * Sử dụng cho cửa cánh   (Applicable for in-swinging door with 90 degree).   * Chất liệu hợp kim nhôm   Sản xuất tại Đài Loan. |  | Bộ | 8 |  |  | Hoặc các thiết bị tương đương |
| 4 | **Hộp bảo vệ đầu đọc** |  | Cái | 8 |  |  |  |
| 5 | **Bộ nguồn cấp cho đầu đọc vân tay 220AC => 12V DC 5A** |  | Cái | 8 |  |  |  |
| 6 | **Nút nhấn exit** (trong phòng ra ngoài) |  | Cái | 8 |  |  |  |
| **II. Phòng đón bệnh hồi sức** | | | | | | | |
| 1 | Gia cố cây đổ trên cánh cửa |  | Gói | 1 |  |  |  |
| 2 | Dẫn hướng chấn cửa Nabeo |  | Cái | 2 |  |  | Hoặc các thiết bị tương đương |
| **III. Cân chỉnh cửa tự động trước phòng mổ 10** | | | | | | | |
| 1 | Dẫn hướng chân cửa Nabco |  | Cái | 2 |  |  | Hoặc các thiết bị tương đương |
| 2 | Bộ cảm biến an toàn Safety Beam (giúp cửa không đóng khi có người qua lại) |  | Bộ | 1 |  |  | Hoặc các thiết bị tương đương |

**Ghi chú;**

- Đơn giá bao gồm Vat, chi phí nhân công, thi công lắp đặt, và các chi phí khác

- Báo giá có thời hạn trong vòng 90 ngày