**PHỤ LỤC I**

**DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ**

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số .…../TB-BVND115 ngày… tháng…. năm 2024)

| **Stt** | **Danh mục** | **Quy cách /nhãn hiệu** | **Đvt** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)** | **Thành tiền (VND)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Phòng thay đồ phẫu thuật viên nam nữ khoa Gây mê hồi sức ngoại** |
| 1 | **Đầu đọc vân tay****ĐẦU ĐỌC VÂN TAY RONALD JACK (Made****in Malaysia)** **Model: F19**Thông Số Kỹ ThuậtMàn hình màu LCD 2,4" giao diện đồ họa độ nét cao.Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập,Quản lý 3000 vân tay người dùng.Lưu trữ: 100.000 sự kiện giao dịch khi offline. Tốc độ xác nhận vân tay ở chế độ ( 1:1 ): ≤ 0.5s Tốc độ nhận dạng vân tay ( 1:N) : ≤ 1s.Nguồn cấp: 12VDC-3AmpGiao tiếp truyền thông: TCP / IP, RS232 / 485, USB Host, Wiegand in / outNhiệt độ hoạt động: 0 ℃ ~ 45 ℃Độ ẩm: 20% ~ 80% không nghưng tụ. Kích thước: 185 (L) \* 75 (W) \* 40 (H) |  | Cái | 8 |  |  | Hoặc các thiết bị tương đương |
| 2 | **Electromagnetic Lock: PRO-LOCK (Taiwan)**Khóa cửa điện từ **PRO-0600M*** Electromagnetic Lock (600 lbs)
* Khóa cửa điện từ lực hút nam châm 600 lbs tương đương 300 kg.
* Thích hợp cho các loại cửa kiếng, cửa gỗ, cửa chống cháy (Applicable for glass door, wooden door, fireproof door).
* Nguồn điện: 12VDC/400mA hoặc 24VDC/200mA.
* Kích thước thanh nam châm điện (Surface magnet): 250 L x 47 W x 25 H (mm)

Sản xuất tại Đài Loan |  | Cái | 8 |  |  | Hoặc các thiết bị tương đương |
| 3 | **Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-ZLM*** Bracket for Electromagnetic Lock (ZL type).
* Dùng cho khóa cửa điện từ 600lbs

(Used with 600 lbs Electromagnetic Lock).* Sử dụng cho cửa cánh

(Applicable for in-swinging door with 90 degree).* Chất liệu hợp kim nhôm

Sản xuất tại Đài Loan. |  | Bộ | 8 |  |  | Hoặc các thiết bị tương đương |
| 4 | **Hộp bảo vệ đầu đọc** |  | Cái | 8 |  |  |  |
| 5 | **Bộ nguồn cấp cho đầu đọc vân tay 220AC => 12V DC 5A** |  | Cái | 8 |  |  |  |
| 6 | **Nút nhấn exit** (trong phòng ra ngoài) |  | Cái | 8 |  |  |  |
| **II. Phòng đón bệnh hồi sức** |
| 1 | Gia cố cây đổ trên cánh cửa |  | Gói | 1 |  |  |  |
| 2 | Dẫn hướng chấn cửa Nabeo |  | Cái | 2 |  |  | Hoặc các thiết bị tương đương |
| **III. Cân chỉnh cửa tự động trước phòng mổ 10** |
| 1 | Dẫn hướng chân cửa Nabco |  | Cái | 2 |  |  | Hoặc các thiết bị tương đương |
| 2 | Bộ cảm biến an toàn Safety Beam (giúp cửa không đóng khi có người qua lại) |  | Bộ | 1 |  |  | Hoặc các thiết bị tương đương |

**Ghi chú;**

- Đơn giá bao gồm Vat, chi phí nhân công, thi công lắp đặt, và các chi phí khác

- Báo giá có thời hạn trong vòng 90 ngày